**Статья**

**«Требования по охране труда при эксплуатации грузовых тележек»**

Ручная грузовая тележка — приспособление для ручной перевозки грузов. Является самым простым и распространенным средством малой механизации для горизонтального перемещения грузов. Она состоит из колёс (их количество зависит от модификации и назначения тележки), рамы в разных вариантах и ручек для удобного хвата.

Работодатель обязан обеспечить безопасную эксплуатацию грузовых тележек. С этой целью руководитель организации приказом назначает из числа специалистов лиц, ответственных за их своевременный осмотр и ремонт, а также за безопасную их эксплуатацию.

Лицо, ответственное за своевременный осмотр и ремонт грузовых тележек, обязано:

- разрабатывать графики проведения технического обслуживания и ремонта грузовых тележек в соответствии с эксплуатационными документами;

- обеспечивать содержание грузовых тележек в исправном состоянии путем своевременного проведения технического обслуживания и ремонта;

- проводить осмотр (не реже 1 раза в 3 месяца) грузовых тележек с записью в журнале осмотра грузовых тележек;

- обеспечивать сохранность технической документации грузовых тележек.

Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию грузовых тележек, обязано:

- проверять периодичность и объем выполнения технического обслуживания и ремонта грузовых тележек в соответствии с графиком их проведения;

- проверять выполнение требований локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию грузовых тележек;

- не допускать эксплуатации напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек в неисправном состоянии, при несоответствии эксплуатационным документам.

Грузовые тележки регистрируются в установленном в организации порядке с присвоением им инвентарного номера организации. После этого на грузовую тележку следует прикрепить табличку (надпись) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации. Надписи должны быть четкими и нестирающимися.

Грузовые тележки должны быть исправными, устойчивыми, легко управляемыми, иметь поручни для удобства их передвижения вручную, а также должны соответствовать виду перевозимых грузов с возможностью их крепления и фиксации.

Грузовые тележки для транспортирования агрегатов, узлов, деталей оборудования и тому подобного массой более 15 кг оборудуются стойками, упорами и другими устройствами, предохраняющими агрегаты, детали и узлы от падения и самопроизвольного смещения.

Работодатель должен обеспечить проведение технического обслуживания и ремонта напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек в порядке и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационными документами.

При выявлении во время осмотра, технического обслуживания грузовых тележек неисправностей, угрожающих безопасности работающих, грузовые тележки с эксплуатации снимаются. Эксплуатация их может быть возобновлена после устранения неисправностей.

Главный государственный инспектор

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда Н.С. Коцур