О некоторых вопросах при выполнении механизированных

работ по обработке почвы, посеву, посадке, закладке

и уходу за многолетними насаждениями

В соответствии с распоряжением председателя Могилевского областного исполнительного комитета от 29.03.2021 в организациях агропромышленного комплекса Могилевской области в период с 12.04.2021 по 12.05.2021 проводится месячник безопасного труда при проведении массовых весенне-полевых работ в сельскохозяйственных организациях области.

При выполнении почвообрабатывающих, посевных и посадочных работ следует руководствоваться требованиями, изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации организаций - изготовителей применяемых машин, и Правилами по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденными постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15.04.2008 № 36 (далее – Правила).

Правилами определено, что при выполнении данных видов работ следует руководствоваться требованиями, изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации организаций-изготовителей применяемых машин. Механизированные работынеобходимо проводить в соответствии с требованиями технологических карт.

Соединение агрегатируемых машин с трактором (плуга, культиватора, сеялки, сажалки, бороны) и между отдельными машинами должно быть надежным и исключать самопроизвольное их рассоединение. Машины должны быть укомплектованы необходимыми средствами для очистки рабочих органов. Не допускается очистка или технологическая регулировка рабочих органов на движущемся агрегате или при работающем двигателе Маркеры должны быть надежно соединены с рамой машины, фиксирующие устройства должны исключать возможность их самопроизвольного опускания.

В зоне возможного движения маркеров или навесных машин при развороте машинно-тракторных агрегатов не должны находиться люди. Не следует допускать запуск машин при помощи буксирования или путем скатывания с уклона.

Во время грозы все виды полевых работ следует прекратить. При обнаружении взрывоопасных предметов (снарядов, мин, гранат) все работы на участках должны быть также немедленно прекращены, границы участка обозначены. На участке должна быть организована охрана, в местные исполнительные и распорядительные органы должно быть немедленно передано сообщение.

Загрузка сеялок и посадочных машин семенным материалом и удобрениями должна производиться механическими средствами заправки. Смену, очистку и регулировку рабочих органов навесных орудий и машин, находящихся в поднятом состоянии, следует проводить только после принятия мер, предупреждающих самопроизвольное их опускание. Машины и механизмы, предназначенные для работы в непосредственной близости от крон деревьев, должны быть оборудованы защитными ограждениями, предотвращающими нанесение травм работникам ветвями. Работающие машинно-тракторные агрегаты, самоходные или стационарные машины должны быть немедленно остановлены при появлении любой неисправности. Работать на неисправных машинах и машинно-тракторных агрегатах не допускается.

При необходимости проведения полевых сельскохозяйственных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи данные работы должны производиться землепользователями с предварительным уведомлением организаций, в ведении которых находятся эти линии.

Главный государственный инспектор труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда Н.С. Галецкая